━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                          Microsoft Windows 対応
          InfoPrint 5400 プリンター・ドライバー  バージョン 2.47
                      README ファイル   2025 年 3月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

InfoPrint 5400 プリンター・ドライバーをお使いいただき、まことにありがと
うございます。

この文書には、次のプリンターを Windows 上でお使いになるための説明と注意点
が記述されています。
お使いになる前に必ずお読みください。

    - InfoPrint 5400 Model L02
    - IBM 5400-L06
    - InfoPrint 5400 Model L10
    - IBM 5400-006/S06
    - InfoPrint 5400 Model F06
    - InfoPrint 5400 Model F02
    - InfoPrint 5400 Model F10

プリンター・ドライバーには、ヘルプ画面があります。プリンター・ドライバー
の詳しい使い方や、問題が起きたときの対処方法を説明しています。この文書と
併せてお読みください。
ヘルプ画面は、プリンター・ドライバーのインストール後、設定画面で［ヘルプ］
ボタンを押すと表示されます。プリンター・ドライバーの設定画面の表示方法は
  「2.3  プリンター・ドライバーを設定する」
をご覧ください。


─────────────────────────────────────

【  目  次  】

1.  はじめに

    1.1  サポートするプリンター
    1.2  動作環境
    1.3  ご使用条件
    1.4  プリンター・ドライバーの最新情報を入手する

2.  プリンター・ドライバーのインストール

    2.1  インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールする
        2.1.1  対話形式でインストールする
        2.1.2  インストール・プログラム (SETUP.EXE) のパラメーターを指定する
    2.2  「プリンタの追加ウィザード」を使ってインストールする
        2.2.1  Windows 10 または Windows Server 2016 または 2019 をお使いのとき
        2.2.2  Windows 11 をお使いのとき
        2.2.3  Windows Server 2022 をお使いのとき
        2.2.4  Windows Server 2025 をお使いのとき
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
    2.4  プリンター・ドライバーを削除する
        2.4.1  コントロールパネルを使って削除する
        2.4.2  プリンター画面から手で削除する
    2.5  プリンター・ドライバーをバージョンアップする

3.  注意事項

    3.1  インストール時の注意 (1)
    3.2  インストール時の注意 (2)
    3.3  アンインストール時の注意
    3.4  余白（マージン）を指定する
    3.5  拡大・縮小を行うときの注意
    3.6  プリンター・フォントを使うときの注意 (1)
    3.7  プリンター・フォントを使うときの注意 (2)
    3.8  プリンター・フォントを使うときの注意 (3)
    3.9  プリンター・フォントを使うときの注意 (4)
    3.10  プリンター・フォントを使うときの注意 (5)
    3.11  文書作成時に指定したフォントが印刷時に存在しないとき
    3.12  ほかのプリンター用に作成した文書ファイルの互換性
    3.13  １ページの行数が期待どおりにならないとき
    3.14  Microsoft Office を使うときの注意 (1)
    3.15  Microsoft Office を使うときの注意 (2)
    3.16  Microsoft Office を使うときの注意 (3)
    3.17  Microsoft Office を使うときの注意 (4)
    3.18  ワードパッドおよびメモ帳を使うときの注意
    3.19  一太郎を使うときの注意
    3.20  トレース情報の取得方法
    3.21  制限事項

4.  今までのバージョンの修正内容

    4.1  バージョンの確認方法
    4.2  本プリンター・ドライバーの今までの修正内容

5.  商標

─────────────────────────────────────


━━━━━━
1.  はじめに
━━━━━━

1.1  サポートするプリンター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  本プリンター・ドライバーがサポートするプリンターは、次のとおりです。

    - InfoPrint 5400 Model L02
    - IBM 5400-L06
    - InfoPrint 5400 Model L10
    - IBM 5400-006/S06
    - InfoPrint 5400 Model F06
    - InfoPrint 5400 Model F02
    - InfoPrint 5400 Model F10


1.2  動作環境
￣￣￣￣￣￣￣
  本プリンター・ドライバーは、次のソフトウェア環境で動作します。



      Microsoft Windows 10 Pro 日本語版 (x86, x64) 
      Microsoft Windows 10 Enterprise 日本語版 (x86, x64) 
      Microsoft Windows 11 Pro 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows 11 Enterprise 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2016 Standard 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2019 Standard 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2022 Standard 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2025 Standard 日本語版 (x64) 
      Microsoft Windows Server 2025 Datacenter 日本語版 (x64) 


1.3  ご使用条件
￣￣￣￣￣￣￣￣
  LICENSE.TXT を参照してください。


1.4  プリンター・ドライバーの最新情報を入手する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  以下のホームページにアクセスしてください。
  最新のバージョンのプリンター・ドライバーをダウンロードできます。

      http://www.ricoh.co.jp/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.  プリンター・ドライバーのインストール
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  インストール前に次の点をご確認ください
  ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  [a] 管理者グループ(Administrators)に属するユーザーとしてWindowsにログ
      オンしてください。

  [b] プリンター・ドライバーをインストールするときは、実行中のすべての
      アプリケーションをあらかじめ終了させておいてください。

  [c] 本プリンター・ドライバーの古いバージョンが既にインストールされて
      いるときは、
        2.5  プリンター・ドライバーをバージョンアップする
      を参照してください。

  本プリンター・ドライバーは、次の２とおりの方法でインストールできます。
  - インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使う。
  - 「プリンタの追加ウィザード」を使う。
  通常は、インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールするこ
  とをお勧めします。


2.1  インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールする
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
2.1.1  対話形式でインストールする
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) プリンターに付属のCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットして、
      プリンター・ドライバー・フォルダーのSETUP.EXEを起動してください。
      プリンター・ドライバーの圧縮ファイル（ホームページからダウンロード
      したZIP形式の配布ファイル）をお使いの場合は、ファイルを展開もしくは
      解凍し、ドライバー・フォルダー内のSETUP.EXEを起動してください。

  (2) プリンター・ドライバーのインストール画面が表示されます。
      「プリンター・ドライバーをインストールします」を選んで［次へ(N)］
      をクリックしてください。

  (3) インストールするプリンターの機種名を指定する画面が表示されます。
      インストールしたプリンターを「通常使うプリンター」（デフォルトのプ
      リンター）にするかどうかも、この画面で指定します。
      お使いになる環境に合わせて指定し、［次へ(N)］をクリックしてくださ
      い。

  (4) プリンターが使用するポートを選択する画面が表示されます。
      必要に応じてポートの作成を行い［次へ(N)］ボタンを押します。

  (5) 今まで指定した内容を確認する画面が表示されます。内容を修正するとき
      は［< 戻る(B)］ボタンを押します。修正したらこの画面に戻ってくださ
      い。内容を修正しなくてよいときは「完了」ボタンを押します。プリンタ
      ー・ドライバーのファイルのコピーが始まります。

  以上でプリンター・ドライバーがインストールされました。次にプリンター・
  ドライバーの設定を行います。
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  に進んでください。


2.1.2  インストール・プログラム (SETUP.EXE) のパラメーターを指定する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・ドライバーを構成するファイルの中には、インストール・プログ
  ラム (SETUP.EXE) が入っています。

  SETUP.EXE は、次の手順で見つかります。

  (1) プリンターに付属のCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットして、
      「マイコンピュータ」などでCD-ROMの内容を表示してください。SETUP.EXE
      が見つかります。
      ハードディスク上の一時フォルダーにプリンター・ドライバーのファイル
      が既に複写されているときは、一時フォルダーの内容を表示してください。
      SETUP.EXEが見つかります。
      それ以外のときは、(2)に進んでください。

  (2) プリンター・ドライバーの圧縮ファイル（ホームページからダウンロード
      したZIP形式の配布ファイル）をお使いの場合は、ファイルを展開もしくは
      解凍し、ドライバー・フォルダー内にSETUP.EXEが見つかります。

  (3) CD-ROMまたはハードディスクにあるプリンター・ドライバーのインストー
      ル・プログラム（SETUP.EXE）を実行してください。

  インストール・プログラム (SETUP.EXE) はパラメーターをサポートしています。
  Windowsのコマンドプロンプトで、SETUP.EXE にパラメーターを指定して実行
  すると、対話形式によらないで、プリンター・ドライバーをインストールでき
  ます。たくさんのコンピューターにプリンター・ドライバーをインストールし
  たいときに便利です。アンインストールも可能です。

  SETUPコマンドの構文は以下のとおりです。
  構文表記については、この説明の最後をご覧ください。
  以下の内容は、コマンドプロンプトで次のコマンドを実行すると画面に表示で
  きます。

    SETUP /?

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
   SETUP コマンドの構文
  ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  SETUP
      [
          /M model_name
          [/P printer_name]
          [
             /L local_port_name
             |
             /N network_port_name
                [
                   [/T {RAW|LPR}]
                   [/R port_number]
                   [/Q queue_name]
                   [/B {YES|NO}]
                   [/S {YES|NO}]
                   [/C snmp_community_name]
                   [/I snmp_device_index]
                ]
          ]
          [/D]
          [/U|/V]
      ] | [/A]


   【パラメーターの説明】

  /M model_name
      インストールするプリンターのモデル名を指定します
      (例: "InfoPrint 5400 Model L06")。

  /P printer_name
      プリンター名を指定します。プリンター・フォルダーのアイコン名になり
      ます。省略するとモデル名がプリンター名になります。

  /L local_port_name
      ローカルポート名を指定します(例: LPT1:)。
      指定したポート名が存在するときは、そのポートを使います。
      指定したポート名が存在しないときは、ローカルポートを新しく作成しま
      す。

  /N network_port_name
      標準TCP/IPポートのポート名またはIPアドレスを指定します。
      指定したポート名が存在するときは、そのポートを使います。
      指定したポート名が存在しないとき、またはIPアドレスを指定したときは、
      標準TCP/IPポートを新しく作成します。
      /Lパラメーターと/Nパラメーターの両方を省略すると、/L LPT1: を指定
      したものとみなされます。
      以下のパラメーターは、標準TCP/IPポートを新しく作成するときだけ有効
      です。

      [/T {RAW|LPR}] [/R port_number] [/Q queue_name] [/B {YES|NO}]
      [/S {YES|NO}] [/C snmp_community_name] [/I snmp_device_index]

  /T {RAW|LPR}
      標準TCP/IPポートのプロトコルを指定します。
      5400プリンター・ドライバーはRAWをサポートしていないため /T LPR を
      指定してください。
      以下のパラメーターは、/T LPRを指定したときだけ有効です。

      [/Q queue_name] [/B {YES|NO}] [/S {YES|NO}]

  /R port_number
      標準TCP/IPポートのポート番号を指定します。
      上記で /T LPR を指定したとき /R 515 を指定してください。

  /Q queue_name
      標準TCP/IPポートのキュー名を指定します。
      省略すると、/Q LP1 を指定したものとみなされます。

  /B {YES|NO}
      LPRバイトカウントを有効にするかどうかを指定します。
      省略すると、/B NO を指定したものとみなされます。

  /S {YES|NO}
      SNMPステータスを有効にするかどうかを指定します。
      省略すると、/S NO を指定したものとみなされます。

  /C snmp_community_name
      コミュニティ名を指定します。
      省略すると、/C public を指定したものとみなされます。
      /S YESを指定したときだけ有効です。

  /I snmp_device_index
      SNMPデバイスインデックスを指定します。
      省略すると、/I 1 を指定したものとみなされます。
      /S YESを指定したときだけ有効です。

  /D
      インストールしたプリンターを「通常使うプリンター」に設定します。
      /Dを指定しないと「通常使うプリンター」の設定は変わりません。

  /U
      プリンター・フォルダーからプリンターを削除します。
      プリンター・ドライバーそのものは削除しません。

  /V
      プリンター・ドライバーをシステムから削除します。
      「サーバーのプロパティ」を使って削除することに相当します。

  /A
      プリンター・ドライバーのアンインストール・プログラムを起動します。
      プリンター・ドライバーを対話形式で削除します。


  【コマンドの例】

  SETUP
      プリンター・ドライバーのインストール・プログラムを起動し、
      対話形式でプリンター・ドライバーをインストールします。
      - 以下のコマンド表記は、途中で改行している例もありますが、コマンドと
        して入力するときは、改行せずに入力してください。

  SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02"
      InfoPrint 5400 Model L02プリンター・ドライバーをインストールします。
      プリンター・フォルダーのプリンター名は InfoPrint 5400 Model L02 に
      なります。
      次のコマンドと同等です。
      SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02" /P "InfoPrint 5400 Model L02" 
               /L LPT1:

  SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02" /P "MY 5400" /N 192.168.0.1 /T LPR /R 515
      192.168.0.1という名前の標準TCP/IPポートが存在しているときは、
      /T LPR を無視して、既存のポートのプロトコルをそのまま使います。
      存在していないときは、次のコマンドを指定したものとみなされ、
      192.168.0.1 という名前の標準TCP/IPポートが新しく作られます。
      SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02" /P "MY 5400" /N 192.168.0.1 /T LPR
                /R 515 /Q LP1 /B NO /S NO

  SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02" /P "MY 5400" /N MYPRINTER /T LPR /R 515
           /B YES /S YES
      MYPRINTERという名前の標準TCP/IPポートが存在しているときは、
      /T LPR /B YES /S YES を無視して、既存のポートをそのまま使います。
      MYPRINTERが存在していないときは、次のコマンドを指定したものとみな
      され、MYPRINTERという名前の標準TCP/IPポートが新しく作られます。
      SETUP /M "InfoPrint 5400 Model L02" /P "MY 5400" /N MYPRINTER /T LPR 
               /R 515 /B YES /S YES /C PUBLIC /I 1

  SETUP /A
      プリンター・ドライバーのアンインストール・プログラムを起動します。
      プリンター・ドライバーを対話形式で削除します。


  【構文表記】

  「コマンドの構文」の表記は、次の規則に従っています。

  - 「コマンドの構文」の大文字は、そのとおり入力する項目を示します。
    小文字で入力してもかまいません。
    たとえば、/M と /m は同じ意味になります。

  - 「コマンドの構文」の小文字は、可変項目です。
    必要に応じて正しい文字列を指定してください（プリンター名など）。
    途中に空白文字を含む文字列は、二重引用符 (") で囲んでください。
    例: "InfoPrint 5400 Model L02"

  - [ ] は、省略できます。

  - [X|Y]は、XかYの少なくともどちらかを指定してください。
    XとYの両方を省略することもできます。

  - {X|Y}は、XかYのどちらか１つを必ず指定してください。
    XとYの両方を省略することはできません。


2.2  「プリンタの追加ウィザード」を使ってインストールする
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  お使いのオペレーティング・システムに応じて、以下のどれかに進んでくださ
  い。プリンター・ドライバーの圧縮ファイル（ホームページからダウンロード
  したZIP形式の配布ファイル）を使用する場合には、展開もしくは解凍してか
  ら、インストール作業を行います。

        2.2.1  Windows 10 または Windows Server 2016 または 2019 をお使いのとき
        2.2.2  Windows 11 をお使いのとき
        2.2.3  Windows Server 2022 をお使いのとき
        2.2.4  Windows Server 2025 をお使いのとき

2.2.1  Windows 10 または Windows Server 2016 または 2019 をお使いのとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) 「コントロールパネル」を表示してください。

  (2) メニューから「デバイスとプリンター」を選んでください。
      「プリンターの追加」をクリックしてください。
      「デバイスを追加します」の画面が表示されたときは、「プリンターが一
      覧にない場合」を選択してください。
      画面上に「管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリン
      ターを追加する」の項目が表示されたときは、この項目を選択してくださ
      い。

  (3) プリンターの接続方法を指定する画面が表示されます。「ローカルプリン
      ターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する (O)」を選択し
      ます。
      プリンターポートの選択画面が表示されます。

  (4) プリンターが使用するポートを選択します。必要に応じてポートの作成を
      行い［次へ(N)］ボタンを押します。プリンターの製造元とモデルを指定
      する画面が表示されます。

  (5) 製造元とモデルを指定する画面で［ディスク使用(H)］ボタンを押します。
      「フロッピー ディスクからインストール」という画面が表示されます。

  (6) プリンター・ドライバーの入ったディスケット（フロッピー ディスク）
      またはCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットしてください。なけ
      ればそのまま以下の項目に進んでください。

  (7) 画面上でコピー元のパス名（ドライブ名とフォルダー名を組み合わせたも
      の）を指定します。パス名には、32ビット版オペレーティング・システム
      をお使いの場合には、ドライバー・フォルダー内の「SETUP_X86」フォル
      ダーを選択します。64ビット版オペレーティング・システムをお使いの場
      合には、ドライバー・フォルダー内の「SETUP_X64」フォルダーを選択し
      ます。

      画面には初期値として「A:\」が入っています。

      [A] ディスケットからインストールするとき

          お使いのコンピューターのディスケット・ドライブがAドライブのと
          きは、そのままで変更する必要はありません。A以外のドライブのと
          きは、Aの部分を該当するドライブ名に変えてください。

      [B] CD-ROMからインストールするとき

          CD-ROM上でプリンター・ドライバーが入っているフォルダーのパス名
          を「A:\」の代わりに指定してください。
          CD-ROMのドライブ名はコンピューターの構成によって変わります。お
          使いのコンピューターの構成を確認してパス名を指定してください。
          プリンター・ドライバーが入っているフォルダーの場所については、
          CD-ROMのドキュメントを参照してください。

      [C] プリンター・ドライバーの圧縮ファイルからインストールするとき

          圧縮ファイルを展開もしくは解凍したフォルダーのパス名を「A:\」の
          代わりに指定してください。

      パス名を入力したら「OK」ボタンを押して次へ進んでください。

  (8) プリンターの追加ウィザードの画面上に次のプリンター名が表示されます。

        IBM 5400-006/S06
        IBM 5400-L06
        InfoPrint 5400 Model F02
        InfoPrint 5400 Model F06
        InfoPrint 5400 Model F10
        InfoPrint 5400 Model L02
        InfoPrint 5400 Model L10

      プリンター名をクリックして選び、［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (9) ここで次のメッセージが表示されることがあります（表示されないときは、
      次の(10)に進んでください）。

          どのバージョンのドライバーを使用しますか？
              既にこのプリンターのドライバーがインストールされていること
              を検出しました。
                ○ 現在インストールされているドライバーを使う(推奨)(U)
                ○ 現在のドライバーを置き換える(R)

      このメッセージが表示されたら「現在のドライバーを置き換える」を選んで
      から［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (10) 次の画面は、インストールするプリンターの名前を指定します。画面に
       表示されている名前でよければ、そのまま［次へ(N)］ボタンを押します。

  (11) ここで、インストール操作を確認する警告メッセージが表示されること
       があります。インストールを許可しますので、［はい(Y)］ボタンを押し
       ます。

  (12) プリンター・ドライバーの発行元の検証メッセージが表示されることが
       あります。「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の
       メッセージが表示されますが、Windowsにインストールして問題なくお使
       いになれます。
       ［インストール(I)］を押し、インストールを実行します。
       インストールしたプリンター・ドライバーを共有するかどうかを指定する
       画面が表示されたときは、お使いのシステムに合わせて必要な指定を行い
       ます。

  (13) インストールしたプリンター・ドライバーを省略時(デフォルト)のプリン
       ター・ドライバーとして使うかどうかを指定します。
       さらに、テストページを印刷するかどうかを指定する画面が表示されます。
       通常は［テストページの印刷(P)］ボタンを押して、テストページを印刷し
       てください。
       テストページの確認が終了したら、［完了（F)］ボタンを押します。

  (14) 「デバイスとプリンター」画面に、インストールしたプリンターのアイコ
       ンが現れます。
       これでインストールは完了です。
       (9)で「現在のドライバーを置き換える」を選んだときは、いったんログ
       オフしてから、ログオンし直してください。

  以上でプリンター・ドライバーがインストールされました。次にプリンター・
  ドライバーの設定を行います。
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  に進んでください。

2.2.2  Windows 11 をお使いのとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) 「スタート」ボタンをクリックし、スタートパネルにピン留めされている
      「設定（歯車）」アイコンをクリックし、「設定」を表示してください。

  (2) メニューから「Bluetoothとデバイス」を選んでください。

      次画面メニューから「プリンタとスキャナー」を選んでください。

      次画面にて「デバイスの追加」をクリックしてください。

      「プリンターが一覧にない場合」項目が表示されたら「手動で追加」
      をクリックしてください。

  (3) 「その他のオプションでプリンタを検索」画面が表示されます。

      「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加す
      る (O)」を選択し、［次へ(N)］ボタンを押します。

      プリンターポートの選択画面が表示されます。

  (4) プリンターが使用するポートを選択します。必要に応じてポートの作成を
      行い［次へ(N)］ボタンを押します。プリンターの製造元とモデルを指定
      する画面が表示されます。

  (5) 製造元とモデルを指定する画面で［ディスク使用(H)］ボタンを押します。
      「フロッピー ディスクからインストール」という画面が表示されます。

  (6) プリンター・ドライバーの入ったディスケット（フロッピー ディスク）
      またはCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットしてください。なけ
      ればそのまま以下の項目に進んでください。

  (7) 画面上でコピー元のパス名（ドライブ名とフォルダー名を組み合わせたも
      の）を指定します。パス名には、ドライバー・フォルダー内の
      「SETUP_X64」フォルダーを選択します。

      画面には初期値として「A:\」が入っています。

      [A] ディスケットからインストールするとき

          お使いのコンピューターのディスケット・ドライブがAドライブのと
          きは、そのままで変更する必要はありません。A以外のドライブのと
          きは、Aの部分を該当するドライブ名に変えてください。

      [B] CD-ROMからインストールするとき

          CD-ROM上でプリンター・ドライバーが入っているフォルダーのパス名
          を「A:\」の代わりに指定してください。
          CD-ROMのドライブ名はコンピューターの構成によって変わります。お
          使いのコンピューターの構成を確認してパス名を指定してください。
          プリンター・ドライバーが入っているフォルダーの場所については、
          CD-ROMのドキュメントを参照してください。

      [C] プリンター・ドライバーの圧縮ファイルからインストールするとき

          圧縮ファイルを展開もしくは解凍したフォルダーのパス名を「A:\」の
          代わりに指定してください。

      パス名を入力したら「OK」ボタンを押して次へ進んでください。

  (8) プリンターの追加ウィザードの画面上に次のプリンター名が表示されます。

        IBM 5400-006/S06
        IBM 5400-L06
        InfoPrint 5400 Model F02
        InfoPrint 5400 Model F06
        InfoPrint 5400 Model F10
        InfoPrint 5400 Model L02
        InfoPrint 5400 Model L10

      プリンター名をクリックして選び、［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (9) ここで次のメッセージが表示されることがあります（表示されないときは、
      次の(10)に進んでください）。

          どのバージョンのドライバーを使用しますか？
              既にこのプリンターのドライバーがインストールされていること
              を検出しました。
                ○ 現在インストールされているドライバーを使う(推奨)(U)
                ○ 現在のドライバーを置き換える(R)

      このメッセージが表示されたら「現在のドライバーを置き換える」を選んで
      から［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (10) 次の画面は、インストールするプリンターの名前を指定します。画面に
       表示されている名前でよければ、そのまま［次へ(N)］ボタンを押します。

  (11) ここで、インストール操作を確認する警告メッセージが表示されること
       があります。インストールを許可しますので、［はい(Y)］ボタンを押し
       ます。

  (12) プリンター・ドライバーの発行元の検証メッセージが表示されることが
       あります。「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の
       メッセージが表示されますが、Windowsにインストールして問題なくお使
       いになれます。
       ［インストール(I)］を押し、インストールを実行します。

       インストールしたプリンター・ドライバーを共有するかどうかを指定する
       画面が表示されたときは、お使いのシステムに合わせて必要な指定を行い
       ます。

  (13) インストールしたプリンター・ドライバーを省略時(デフォルト)のプリン
       ター・ドライバーとして使うかどうかを指定します。
       さらに、テストページを印刷するかどうかを指定する画面が表示されます。
       通常は［テストページの印刷(P)］ボタンを押して、テストページを印刷し
       てください。
       テストページの確認が終了したら、［完了（F)］ボタンを押します。

  (14) 「プリンターとスキャナー」画面に、インストールしたプリンターの項目
       が現れます。
       これでインストールは完了です。
       (9)で「現在のドライバーを置き換える」を選んだときは、いったんログ
       オフしてから、ログオンし直してください。

  以上でプリンター・ドライバーがインストールされました。次にプリンター・
  ドライバーの設定を行います。
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  に進んでください。

2.2.3  Windows Server 2022 をお使いのとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) 「スタート」ボタンをクリックし、「設定（歯車）」アイコンをクリック
      し、「設定」を表示してください。

  (2) メニューから「デバイス」を選んでください。

      次画面メニューから「プリンタとスキャナー」を選んでください。

      次画面にて「プリンターとスキャナーを追加します」をクリックしてくだ
      さい。

      「プリンターとスキャナーの検索が完了しました」と表示されたら「プリ
      ンターが一覧にない場合」をクリックしてください。

  (3) 「その他のオプションでプリンタを検索」画面が表示されます。

      「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加す
      る (O)」を選択し、［次へ(N)］ボタンを押します。

      プリンターポートの選択画面が表示されます。

  (4) プリンターが使用するポートを選択します。必要に応じてポートの作成を
      行い［次へ(N)］ボタンを押します。プリンターの製造元とモデルを指定
      する画面が表示されます。

  (5) 製造元とモデルを指定する画面で［ディスク使用(H)］ボタンを押します。
      「フロッピー ディスクからインストール」という画面が表示されます。

  (6) プリンター・ドライバーの入ったディスケット（フロッピー ディスク）
      またはCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットしてください。なけ
      ればそのまま以下の項目に進んでください。

  (7) 画面上でコピー元のパス名（ドライブ名とフォルダー名を組み合わせたも
      の）を指定します。パス名には、ドライバー・フォルダー内の
      「SETUP_X64」フォルダーを選択します。

      画面には初期値として「A:\」が入っています。

      [A] ディスケットからインストールするとき

          お使いのコンピューターのディスケット・ドライブがAドライブのと
          きは、そのままで変更する必要はありません。A以外のドライブのと
          きは、Aの部分を該当するドライブ名に変えてください。

      [B] CD-ROMからインストールするとき

          CD-ROM上でプリンター・ドライバーが入っているフォルダーのパス名
          を「A:\」の代わりに指定してください。
          CD-ROMのドライブ名はコンピューターの構成によって変わります。お
          使いのコンピューターの構成を確認してパス名を指定してください。
          プリンター・ドライバーが入っているフォルダーの場所については、
          CD-ROMのドキュメントを参照してください。

      [C] プリンター・ドライバーの圧縮ファイルからインストールするとき

          圧縮ファイルを展開もしくは解凍したフォルダーのパス名を「A:\」の
          代わりに指定してください。

      パス名を入力したら「OK」ボタンを押して次へ進んでください。

  (8) プリンターの追加ウィザードの画面上に次のプリンター名が表示されます。

        IBM 5400-006/S06
        IBM 5400-L06
        InfoPrint 5400 Model F02
        InfoPrint 5400 Model F06
        InfoPrint 5400 Model F10
        InfoPrint 5400 Model L02
        InfoPrint 5400 Model L10

      プリンター名をクリックして選び、［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (9) ここで次のメッセージが表示されることがあります（表示されないときは、
      次の(10)に進んでください）。

          どのバージョンのドライバーを使用しますか？
              既にこのプリンターのドライバーがインストールされていること
              を検出しました。
                ○ 現在インストールされているドライバーを使う(推奨)(U)
                ○ 現在のドライバーを置き換える(R)

      このメッセージが表示されたら「現在のドライバーを置き換える」を選んで
      から［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (10) 次の画面は、インストールするプリンターの名前を指定します。画面に
       表示されている名前でよければ、そのまま［次へ(N)］ボタンを押します。

  (11) ここで、インストール操作を確認する警告メッセージが表示されること
       があります。インストールを許可しますので、［はい(Y)］ボタンを押し
       ます。

  (12) プリンター・ドライバーの発行元の検証メッセージが表示されることが
       あります。「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の
       メッセージが表示されますが、Windowsにインストールして問題なくお使
       いになれます。
       ［インストール(I)］を押し、インストールを実行します。

       インストールしたプリンター・ドライバーを共有するかどうかを指定する
       画面が表示されたときは、お使いのシステムに合わせて必要な指定を行い
       ます。

  (13) インストールしたプリンター・ドライバーを省略時(デフォルト)のプリン
       ター・ドライバーとして使うかどうかを指定します。
       さらに、テストページを印刷するかどうかを指定する画面が表示されます。
       通常は［テストページの印刷(P)］ボタンを押して、テストページを印刷し
       てください。
       テストページの確認が終了したら、［完了（F)］ボタンを押します。

  (14) 「プリンターとスキャナー」画面に、インストールしたプリンターの項目
       が現れます。
       これでインストールは完了です。
       (9)で「現在のドライバーを置き換える」を選んだときは、いったんログ
       オフしてから、ログオンし直してください。

  以上でプリンター・ドライバーがインストールされました。次にプリンター・
  ドライバーの設定を行います。
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  に進んでください。

2.2.4  Windows Server 2025 をお使いのとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) 「スタート」ボタンをクリックし、「設定（歯車）」アイコンをクリック
      し、「設定」を表示してください。

  (2) メニューから「デバイス」を選んでください。

      次画面メニューから「プリンタとスキャナー」を選んでください。

      次画面にて「デバイスの追加」をクリックしてください。

      「プリンターとスキャナーの検索が完了しました」と表示されたら
      「新しいデバイスの追加」をクリックしてください。

  (3) 「その他のオプションでプリンタを検索」画面が表示されます。

      「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加す
      る (O)」を選択し、［次へ(N)］ボタンを押します。

      プリンターポートの選択画面が表示されます。

  (4) プリンターが使用するポートを選択します。必要に応じてポートの作成を
      行い［次へ(N)］ボタンを押します。プリンターの製造元とモデルを指定
      する画面が表示されます。

  (5) 製造元とモデルを指定する画面で［ディスク使用(H)］ボタンを押します。
      「フロッピー ディスクからインストール」という画面が表示されます。

  (6) プリンター・ドライバーの入ったディスケット（フロッピー ディスク）
      またはCD-ROMがあるときは、コンピューターにセットしてください。なけ
      ればそのまま以下の項目に進んでください。

  (7) 画面上でコピー元のパス名（ドライブ名とフォルダー名を組み合わせたも
      の）を指定します。パス名には、ドライバー・フォルダー内の
      「SETUP_X64」フォルダーを選択します。

      画面には初期値として「D:\」が入っています。

      [A] ディスケットからインストールするとき

          お使いのコンピューターのディスケット・ドライブがDドライブのと
          きは、そのままで変更する必要はありません。D以外のドライブのと
          きは、Dの部分を該当するドライブ名に変えてください。

      [B] CD-ROMからインストールするとき

          CD-ROM上でプリンター・ドライバーが入っているフォルダーのパス名
          を「D:\」の代わりに指定してください。
          CD-ROMのドライブ名はコンピューターの構成によって変わります。お
          使いのコンピューターの構成を確認してパス名を指定してください。
          プリンター・ドライバーが入っているフォルダーの場所については、
          CD-ROMのドキュメントを参照してください。

      [C] プリンター・ドライバーの圧縮ファイルからインストールするとき

          圧縮ファイルを展開もしくは解凍したフォルダーのパス名を「D:\」の
          代わりに指定してください。

      パス名を入力したら「OK」ボタンを押して次へ進んでください。

  (8) プリンターの追加ウィザードの画面上に次のプリンター名が表示されます。

        IBM 5400-006/S06
        IBM 5400-L06
        InfoPrint 5400 Model F02
        InfoPrint 5400 Model F06
        InfoPrint 5400 Model F10
        InfoPrint 5400 Model L02
        InfoPrint 5400 Model L10

      プリンター名をクリックして選び、［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (9) ここで次のメッセージが表示されることがあります（表示されないときは、
      次の(10)に進んでください）。

          どのバージョンのドライバーを使用しますか？
              既にこのプリンターのドライバーがインストールされていること
              を検出しました。
                ○ 現在インストールされているドライバーを使う(推奨)(U)
                ○ 現在のドライバーを置き換える(R)

      このメッセージが表示されたら「現在のドライバーを置き換える」を選んで
      から［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (10) 次の画面は、インストールするプリンターの名前を指定します。画面に
       表示されている名前でよければ、そのまま［次へ(N)］ボタンを押します。

  (11) ここで、インストール操作を確認する警告メッセージが表示されること
       があります。インストールを許可しますので、［はい(Y)］ボタンを押し
       ます。

  (12) プリンター・ドライバーの発行元の検証メッセージが表示されることが
       あります。「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」の
       メッセージが表示されますが、Windowsにインストールして問題なくお使
       いになれます。
       ［インストール(I)］を押し、インストールを実行します。

       インストールしたプリンター・ドライバーを共有するかどうかを指定する
       画面が表示されたときは、お使いのシステムに合わせて必要な指定を行い
       ます。

  (13) インストールしたプリンター・ドライバーを省略時(デフォルト)のプリン
       ター・ドライバーとして使うかどうかを指定します。
       さらに、テストページを印刷するかどうかを指定する画面が表示されます。
       通常は［テストページの印刷(P)］ボタンを押して、テストページを印刷し
       てください。
       テストページの確認が終了したら、［完了（F)］ボタンを押します。

  (14) 「プリンターとスキャナー」画面に、インストールしたプリンターの項目
       が現れます。
       これでインストールは完了です。
       (9)で「現在のドライバーを置き換える」を選んだときは、いったんログ
       オフしてから、ログオンし直してください。

  以上でプリンター・ドライバーがインストールされました。次にプリンター・
  ドライバーの設定を行います。
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  に進んでください。

2.3  プリンター・ドライバーを設定する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・ドライバーをインストールしたら、お使いになる環境に合わせて
  プリンター・ドライバーの設定を変更してください。

  (1) コントロールパネルから「プリンタ」または「デバイスとプリンター」を
      選んでプリンター画面を表示させます。

  (2) インストールしたプリンターのアイコンを右クリックし、表示されるメ
      ニューから「プリンターのプロパティ」を選びます。
      表示されるメニューに「管理者として実行」メニューが含まれているとき
      は、「管理者として実行」メニューを選んでから「プリンターのプロパ
      ティ」を選びます。

  (3) 「プリンターのプロパティ」画面が表示されます。必要に応じて設定を変
      更してください。画面上の項目によっては、右クリックすると説明が表示
      されることがあります。
      一部の画面では［ヘルプ］ボタンが有効になるので、クリックして説明を
      参照してください。

  (4) 設定を変更したら「OK」ボタンを押してプリンター画面に戻ります。

  (5) 次にプリンター画面のプリンターのアイコンを右クリックし、表示される
      メニューから「印刷設定」を選びます。

  (6) 「印刷設定」画面が表示されます。ここでも必要に応じて設定を変更して
      ください。［ヘルプ］ボタンを押すと、説明が表示されます。
      ここで設定するのは、アプリケーションから表示する「印刷設定」画面の
      デフォルト（省略値）です。詳しくは、ヘルプ画面を参照してください。


2.4  プリンター・ドライバーを削除する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  注: プリンター・ドライバーを削除するときは、実行中のすべてのアプリケー
      ションをあらかじめ終了させておいてください。


2.4.1  コントロールパネルを使って削除する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  (1) コントロール・パネルの「アプリケーションの追加と削除」または「プロ
      グラムの追加と削除」を選んでください。

  (2) 「InfoPrint 5400 プリンター・ドライバー」を選んでください。
      続けて「変更と削除」ボタンをクリックしてください。

      「InfoPrint 5400 プリンター・ドライバー」が表示されるのは、インス
      トール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってプリンター・ドライバーをイン
      ストールしたときだけです。
      「InfoPrint 5400 プリンター・ドライバー」が表示されないときは、次の
      項目を参照してアンインストールしてください。
        2.4.2  プリンター画面から手で削除する

  (3) 削除する機種名を選択して［次へ(N)］ボタンを押してください。

  (4) 指定した内容を確認する画面が表示されます。内容を修正するときは
      ［< 戻る(B)］ボタンを押します。修正したらこの画面に戻ってください。
      内容を修正しなくてよいときは「完了」ボタンを押します。

  以上でプリンター・ドライバーが削除されました。


2.4.2  プリンター画面から手で削除する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  通常のプリンター・ドライバーと同じ手順で削除できます。

  (1) コントロールパネルから「プリンタ」または「デバイスとプリンター」
      を選んでプリンター画面を表示させます。

  (2) プリンター画面上で削除するプリンターのアイコンを右クリックします。
      表示されるメニューから「削除(D)」を選びます。

  (3) 「削除してもよろしいですか?」というメッセージが表示されます。削除
      するプリンター・ドライバーが正しいことを確認してから「はい(Y)」を
      選びます。

  以上でプリンター画面からプリンターが削除されました。この状態では、プリ
  ンター・ドライバーのファイルはハードディスクに保管されています。
  後でプリンター・ドライバーを再インストールするときは、ハードディスクに
  保管されているファイルが使われます。

  ハードディスクからプリンター・ドライバーのファイルを削除するときは、
  今までの操作に続けて、次の操作を行います。

  (4) プリンター画面の「ファイル(F)」メニューから「サーバーのプロパティ」
      を選びます。「プリント サーバーのプロパティ」画面が表示されます。

  (5) 「ドライバ」タブをクリックします。インストールされているプリンター
      ・ドライバーの一覧が表示されます。

  (6) 削除するプリンター・ドライバーをマウスで左クリックして反転表示させ
      ます。［削除(R)］ボタンを押します。

  (7) 「削除しますか?」という確認メッセージが表示されます。「はい(Y)」を
      選びます。

  (8) 「プリント サーバーのプロパティ」画面に戻ります。「閉じる」ボタン
      を押してプリンター画面に戻ります。

  以上で、ハードディスクからプリンター・ドライバーのファイルが削除され
  ました。


2.5  プリンター・ドライバーをバージョンアップする
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・ドライバーをバージョンアップするときは、次のようにします。

  (1) 既にインストール済みの5400プリンター・ドライバーのバージョンと、こ
      れからインストールする5400プリンター・ドライバーのバージョンを確認
      してください。
      既にインストール済みの5400プリンター・ドライバーのバージョンは
        4.1  バージョンの確認方法
      をご覧ください。

      【注意】
        5400プリンター・ドライバーのインストール・プログラム (SETUP.EXE) 
        や INF ファイルを使って、ダウングレードインストールを行うことはで
        きません。例えば、Version 2.21 がインストール済みのとき、インス
        トール・プログラム (SETUP.EXE) や INF ファイルを使って Version 2.20
        をインストールすることはできません。ダウングレードインストールを行
        いたいときは、インストール済みの5400プリンター・ドライバーをいった
        ん削除してから、再度インストールしてください。プリンター・ドライ
        バーを削除する方法は
          2.4  プリンター・ドライバーを削除する
        をご覧ください。

  (2) 次に
        2.1  インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールする
      または
        2.2  「プリンタの追加ウィザード」を使ってインストールする
      の手順に従って、プリンター・ドライバーをインストールします。
      通常は、インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールする
      ことをお勧めします。

  (3) Windows を再起動してください。

  次の点にご注意ください。

  [A] プリンター・ドライバーをバージョンアップした後、「プリンタ」または
      「デバイスとプリンター」画面に、プリンター・アイコンが複数存在するこ
      とがあります。このときは、以下を参考にして、不要なプリンター・アイコ
      ンを削除してください。

        - バージョンアップ前から存在していたプリンター・アイコンは、既存の
          設定を保ったまま、モジュールのバージョンが新しくなっています。
        - バージョンアップで追加された新しいプリンター・アイコンは、設定が
          省略値 (デフォルト) になっています。

      例えば、「InfoPrint 5400 Model F06」というプリンター・アイコンが既に
      存在しているとします。このとき、インストール・プログラム (SETUP.EXE)
      を使って、プリンター・ドライバーを上書きインストールしたとします。
      すると、「プリンタ」画面には、「InfoPrint 5400 Model F06 (コピー 1)」
      というプリンター・アイコンが作られます (同名のプリンター・アイコンは
      複数存在できません。INFファイルでインストールしたときも同様です)。
      従来のドライバー設定のまま使い続けるときは、
      「InfoPrint 5400 Model F06」のプリンター・アイコンをお使いください。
      「InfoPrint 5400 Model F06 (コピー 1)」は削除してください。
      バージョンアップ後にデフォルトの設定で使うときは、既存の
      「InfoPrint 5400 Model F06」を削除してから、
      「InfoPrint 5400 Model F06 (コピー 1)」を「InfoPrint 5400 Model F06」
      にリネームしてください。

  [B] 新しいプリンター・ドライバーをインストールするときに、次のメッセー
      ジが表示されることがあります。

          どのバージョンのドライバーを使用しますか？
              既にこのプリンターのドライバーがインストールされていること
              を検出しました。
                ○ 現在インストールされているドライバーを使う(推奨)
                ○ 現在のドライバーを置き換える

         このメッセージが表示されたら必ず「現在のドライバーを置き換える」
         を選んでください。

  [C] プリンター・ドライバーをバージョンアップした後は、Windowsを再起動
      してください。再起動しないと、「プリンターのプロパティ」の「バー
      ジョン情報」タブに、以前のドライバーのバージョンが表示されるなど、
      ドライバーが期待どおりに動作しないことがあります。


━━━━━━
3.  注意事項
━━━━━━

3.1  インストール時の注意 (1)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  このプリンター・ドライバーをインストールするときに
    「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」
  という警告画面が表示されることがあります。
  このときは「インストール(I)」を選び、インストールを続行してください。
  このプリンター・ドライバーは、Windows にインストールして問題なくお使い
  になれます。


3.2  インストール時の注意 (2)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  インストール・プログラム (SETUP.EXE) を使ってインストールするとき、プリ
  ンター・ポートを新しく作成できます。作成できるのは、既にインストールし
  てあるポート・モニターのポートだけです。ポート・モニター自体を同時にイ
  ンストールすることはできません。
  たとえば、IBM TCP/IPネットワーク・ポート・モニターをまだインストールし
  ていないコンピューターがあるとします。このコンピューターにIBM TCP/IP
  ネットワーク・ポートを作成したいときは、まずIBM TCP/IPネットワーク・
  ポート・モニターをインストールしてください。いったんIBM TCP/IPネット
  ワーク・ポート・モニターをインストールすれば、以後、本プリンター・ドラ
  イバーのインストール・プログラム (SETUP.EXE) で、IBM TCP/IPネットワーク
  ・ポートの作成も同時に行えます。
  ポート・モニターのインストール方法については、ポート・モニターの説明文
  書を参照してください。
  プリンター・ドライバーのインストール時に、ポート・モニターのインストー
  ルも同時に行いたいときは、「プリンタの追加ウィザード」を使ってください。


3.3  アンインストール時の注意
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  インストール・プログラム (SETUP.EXE) でインストールした後、「プリンタ」
  フォルダーのアイコンを手で削除したときは、コンピューター内部にプリンタ
  ー・ドライバーのファイルが残ります。このファイルを削除するには、「プリ
  ンタ」フォルダーの「ファイル」メニューから「サーバーのプロパティ」→
  「ドライバ」タブを選んで［削除］ボタンを押してください。
  インストール・プログラム(SETUP.EXE)でインストールしたプリンター・ドラ
  イバーは、通常「アプリケーションの追加と削除」または「プログラムの追加
  と削除」でアンインストールします。
  しかし、「プリンタ」フォルダーのアイコンを手で消すと、「アプリケーショ
  ンの追加と削除」や「プログラムの追加と削除」ではアンインストールできな
  くなりますのでご注意ください。


3.4  余白（マージン）を指定する
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  このプリンター・ドライバーには余白を設定する機能があります。
  プリンターのプロパティ画面の「環境設定」タブで［ヘルプ］ボタンを押して
  ください。余白についての説明が表示されるので参照してください。
  プリンターのプロパティ画面の表示方法については、
    2.3  プリンター・ドライバーを設定する
  を参照してください。


3.5  拡大・縮小を行うときの注意
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  「印刷設定」画面の「基本設定」タブで「拡大・縮小」を指定できます。
  「拡大・縮小」を指定するときは、次の点にご注意ください。

  (1) 拡大・縮小印刷を指定すると、プリンター・フォント（デバイスフォント）
      は使えなくなります。文書中でプリンター・フォントを指定していても、
      TrueTypeフォントに置き換わって印刷されます。印刷設定画面の「拡張設
      定」タブで「プリンター・フォントを使えるようにする」にチェックを入
      れていても、無効になります。「フォント代替」も無効になります。

  (2) 拡大印刷を行うと、印刷イメージの一部が用紙に収まらずに欠けることが
      あります。そうならないためには、画面上で指定した用紙よりも大きいサ
      イズの用紙をプリンターにセットすることをお勧めします。

  (3) 縮小印刷を指定すると、用紙上に空白部分ができることがあります。そう
      ならないためには、画面上で指定した用紙よりも小さいサイズの用紙をプ
      リンターにセットすることをお勧めします。

  (4) Microsoft Wordで拡大・縮小を行うときは「ページ設定」画面だけでなく、
      印刷設定画面でも用紙サイズを必ず正しく指定してください。通常、Word
      では「ファイル」→「ページ設定」で指定した用紙が有効になります。
      「ファイル」→「印刷」→「プロパティ」の印刷設定画面で指定した用紙
      は無効です。しかし、本プリンター・ドライバーで拡大・縮小を行うとき、
      拡大・縮小率の計算は、印刷設定画面で指定した「用紙サイズ」を元に行
      います。「ページ設定」と印刷設定画面で用紙サイズの指定が違うと、拡
      大・縮小率の計算が正しく行えませんのでご注意ください。

  (5) 拡大・縮小印刷を行うときは、事前に十分なテストと評価を行ってくださ
      い。


3.6  プリンター・フォントを使うときの注意 (1)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・フォントを使うときは、プリンター・ドライバーのヘルプ画面の
  補足情報を参照してください。ヘルプ画面の目次から、
  補足情報→フォントを使う→プリンター・フォントとTrueTypeフォントを使う
  の順序で進むと表示されます。


3.7  プリンター・フォントを使うときの注意 (2)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  アプリケーションでプリンター・フォントを指定しても、印刷時にTrueTypeフ
  ォントが使われることがあります。
  次のどれかの指定をすると、プリンター・フォントは必ずTrueTypeフォントに
  置き換わります。「フォント代替」を指定しても無効になります。

  - 印刷の向きを「横」(ランドスケープ)にしたとき
  - 拡大・縮小を指定したとき
  - マルチアップ印刷を指定したとき
  - 印刷設定画面の「拡張設定」タブの「プリンター・フォントを使えるように
    する」のチェックを外したとき

  上記のどれも指定しなかったときでも、Windowsの仕様により、プリンター・
  フォントがTrueTypeフォントに置き換わって印刷されることがあります。
  とくに文字修飾（影付きなど）を行っているときや、文字サイズが大きいとき
  などに、TrueTypeフォントへの置き換えが起きることがあります。InfoPrint 
  5400プリンター・ドライバーがWindows上で「通常使うプリンター」に設定され
  ているかどうかによって変わることもあります。また、ディスプレイ・ドライ
  バーの種類によって変わることもあります。プリンター・フォントがTrueType
  フォントに置き換わって印刷されるときは、これらの設定を変えてみてください。


3.8  プリンター・フォントを使うときの注意 (3)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・フォント［明朝(7.5cpi)など］を使っているときは、画面上で文
  字の一部が欠けて表示されていても、実際に印刷すると文字全体が印刷されま
  す。例えば Microsoft Excel でセルに入力した文字列がセル幅より長いと、
  画面上では文字の一部が切り取られて(クリッピングされて)表示されますが、
  印刷すると文字全体が印字されます。このため、文字がセルの境界をはみ出す
  ことがあります。Microsoft Wordのテキストボックスでも同様な現象が起きま
  す。

  画面表示どおりに(クリッピングされて)印刷したいときは、次のどちらかを行
  ってください。

  [A] 「印刷設定」画面の「拡張設定」タブで「プリンター・フォントを使える
      ようにする」のチェックを外す。
  [B] プリンター・フォントの代わりに、MS明朝やMSゴシックなどのTrueTypeフ
      ォントを使う。


3.9  プリンター・フォントを使うときの注意 (4)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  Microsoft Accessの帳票で、プリンター・フォントを使っていると、白図形の
  組み合わせによる文字の消去(入力フィールドの文字を隠すこと)はできません。
  白図形の下の文字も印字されてしまいますのでご注意ください。白図形の下の
  文字を隠したいときは、MS明朝やMSゴシックなどのTrueTypeフォントを使って
  ください。


3.10  プリンター・フォントを使うときの注意 (5)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  アプリケーション上でプリンター・フォントを指定すると、画面表示に使われ
  るフォントと、印刷に使われるフォントが違うことになります（画面表示は常
  にWindowsのフォントが使われます）。そのため、画面表示と印刷結果を比較
  すると、レイアウトなどが多少変わることがあります。たとえば、１行の文字
  数や、１ページの行数が変わることがあります。

  アプリケーションによっては、文字の回転をサポートしているものがあります。
  プリンター・フォントに対して回転を指定すると、指定したプリンター・フォ
  ントが印刷に使われず、Windowsのフォント（TrueTypeフォントなど）に置き
  換わることがあります。

  このような問題が起きたときは、プリンター・フォントの代わりに、TrueType
  フォントのようなシステム・フォント（コンピューターに搭載されているフォ
  ント）を使うことをお勧めします。


3.11  文書作成時に指定したフォントが印刷時に存在しないとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  文書作成時のコンピューターと、印刷時のコンピューターが違うことがありま
  す。文書作成時のコンピューターにインストールされていたフォントと、印刷
  時のコンピューターにインストールされているフォントが常に同じとは限りま
  せん。このようなとき、文書作成時に指定したフォントが、印刷時にコンピュ
  ーターにインストールされていない、ということが起きます。

  このようなときは「フォントの置き換え」が起きます（置き換えによって代わ
  りに使われるフォントを代替フォントと呼びます）。フォントの置き換えは、
  アプリケーションやプリンター・ドライバーが行います。MS明朝などの
  TrueTypeフォントやプリンター・フォントに置き換わるのが普通ですが、環境
  によって動作が違います。このようなフォントの置き換えが起きると、文書の
  画面表示や印刷結果が文書の作成時と違ってしまうことがあります。例えば、
  １行の文字数や１ページの行数が変わることがあります。

  ネットワークでファイルを共有しているときなどは、印刷時のフォントの有無
  にご注意ください。


3.12  ほかのプリンター用に作成した文書ファイルの互換性
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  一部のワープロソフトや表計算ソフト(Microsoft WordやMicrosoft Excelなど)
  で作った文書は、プリンター・ドライバーによって１ページの行数や１行の文
  字数がわずかに変わり、文書のレイアウトが変化することがあります。

  このようなレイアウトの変化が起きる要因としては、主に次のものが考えられ
  ます。

    - プリンターがサポートする解像度の違い
    - プリンターがサポートする用紙の違い
    - プリンター・フォントの違い

  ほかのプリンター用に作成した文書ファイルを本プリンター・ドライバーで印
  刷するときは、印刷前にレイアウトをご確認ください。


3.13  １ページの行数が期待どおりにならないとき
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  たとえば、長さ11インチの用紙で6LPIを指定しても66行印字できないときは、
  プリンター・フォントの文字サイズを確認してください。InfoPrint 5400プリ
  ンターのプリンター・フォントは、指定できるフォント・サイズが限られてい
  ます。
  アプリケーションの編集画面でプリンター・フォントを指定した後、必ずフォ
  ントのサイズを正しく指定してください。
  たとえば、Microsoft Wordの文字サイズの初期値は10.5ポイントです。しかし、
  このInfoPrint 5400プリンターのプリンター・フォントは、10.5ポイントをサ
  ポートしていません。したがって、初期値のままではプリンター・フォントを
  正しく印刷できません。正しいフォント・サイズ（9.5ポイントなど）に手で修
  正する必要があります（自動修正は行われません）。


3.14  Microsoft Office を使うときの注意 (1)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  Microsoft Word または Excel で、画面表示と印刷結果が一致しないときは、
  プレビュー画面で印刷イメージを確認してください。プレビュー画面の方が、
  印刷結果に近い表示になります。プレビュー画面と印刷結果が一致しないとき
  は、次のどれかを試みてください。

  [A] 「ツール」メニューの「オプション」から「互換性」を選び、「文書をレ
      イアウトするときにプリンタの設定に従う」の設定を変える。
  [B] ページの左右の余白を大きめに設定する。
  [C] プリンター・フォントの代わりに「MS明朝」「MSゴシック」などの
      TrueTypeフォントを使う。


3.15  Microsoft Office を使うときの注意 (2)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  Microsoft Wordの「ツール」メニューから「オプション」→「全般」タブで、
  「使用する単位」として「インチ(in)」を選ぶと、「ファイル」→「ページ設
  定」→「余白」タブで、余白の自動修正機能が正しく動作しなくなることがあ
  ります。このようなときは、「ツール」メニュー→「オプション」→「全般」
  タブで、「使用する単位」として「ミリメートル(mm)」を選んでください。


3.16  Microsoft Office を使うときの注意 (3)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  文字に色が付いているとき、印刷すると黒く印字されることがあります。この
  ようなときは、印刷設定画面の「拡張設定」タブの「ハーフトーンの設定」の
  指定を調整してみてください。ただし、WordまたはExcelの仕様により、色付
  きの文字が常に黒く印字されることもあります。


3.17  Microsoft Office を使うときの注意 (4)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  Microsoft Excelで「縦倍角」や「横倍角」のプリンター・フォントを使うと、
  画面上で正しく表示されないことがあります。このようなときは、プレビュー
  機能を使って実際の文字の印字位置を確認してください。


3.18  ワードパッドおよびメモ帳を使うときの注意
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  Windowsのアクセサリーのワードパッドまたはメモ帳を使うとき、アプリケー
  ションの問題により、余白の値を正しく設定できないことがあります。ワード
  パッドでは、「表示」メニュー→「オプション」→「オプション」タブを選び、
  単位を「インチ」に設定すると、余白を正しく設定できるようになります。


3.19  一太郎を使うときの注意
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  一太郎でプリンター・フォントを使うときは、文字サイズを常に9.5ポイント
  に指定してください。ほかのポイント・サイズを指定しても無効になります。


3.20  トレース情報の取得方法
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  5400プリンター・ドライバーの動作に問題が起きたときは、原因を調査する目
  的で、プログラムの詳細な動作をトレースファイル (ログファイル) に記録で
  きます。
  問題報告時に、トレースファイルを作成して開発元にお送りいただくと、問題
  の解決が早まることがあります。トレースファイルを作成する設定にすると、
  印刷速度に影響することがあります。通常は、トレースファイルを作成しない
  デフォルト (既定) の設定でお使いください。

  5400プリンター・ドライバーでトレースを取得する方法は、以下のとおりです。
  ポイントアンドプリント (Point & Print) で設定したプリンターのトレース
  ファイルを取得する際は、クライアント側で以下の設定を行う必要があります。

  (1) 以下のフォルダーに行きます。

      (32ビット版Windowsの場合) C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3
      (64ビット版Windowsの場合) C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3

  (2) 「IPS54LOG.CFG」のバックアップを別名で作成してください。

  (3) 「IPS54LOG.CFG」をテキストエディター (メモ帳など) で開きます。

  (4) 以下の2行の記述を変更します。

      (修正前) IPS54DriverLogEnabled=False
         ↓
      (修正後) IPS54DriverLogEnabled=True

      (修正前) IPS54DriverLogFilePathName=D:\IPS5400Driver.LOG
         ↓
      (修正後) IPS54DriverLogFilePathName=【トレースファイル名をフルパスで
               指定してください】

      残りの行は変更しないでください。

  (5) 変更した「IPS54LOG.CFG」を保存してから、Windows を再起動してくださ
      い。

  上記 (4) で、指定するパス名は絶対パスでも相対パスでもかまいません。
  パス名を省略してファイル名だけを指定すると、プリンター・ドライバーの
  フォルダー [上記 (1) のフォルダー] にトレースファイルが作られます。


3.21  制限事項
￣￣￣￣￣￣￣
  Windows11 24H2、Windows Server 2025 をお使いの場合は、以下の手順で表示
  される説明が文字化けする場合があります。

  (1) 印刷設定画面の各項目を右クリックする

  (2)「ヘルプ」メニューが表示されるのでクリックする


━━━━━━━━━━━━━━━━
4.  今までのバージョンの修正内容
━━━━━━━━━━━━━━━━

4.1  バージョンの確認方法
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  プリンター・ドライバーのバージョンは、次の手順で確認できます。

  (1) コントロールパネルから「プリンタ」または「デバイスとプリンター」
      を選んでプリンター画面を表示させます。

  (2) インストールしたプリンターのアイコンを右クリックし、表示されるメ
      ニューから「プロパティ」を選びます。

  (3) 「プリンターのプロパティ」画面が表示されます。「バージョン情報」タ
      ブをクリックしてください。バージョン情報が表示されます。


4.2  本プリンター・ドライバーの今までの修正内容
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
  「Pxxxx」(P0143 など) や「Rxxxx」(R0028 など) は当社の問題管理番号で
  す。管理上付記しておりますが、お客様が意識する必要はございません。

  ■Version 1.00

    - 最初のWindows XP/Server 2003用プリンター・ドライバーです。

  ■Version 1.01

    - 次の問題を修正しました。

      o デバイスフォント（プリンター・フォント）を指定して、次の文字列を
        印刷すると、まれに文字化けが起きることがある。
          島学
          仲間

      o Adobe Acrobat 5.0で画像データを印刷すると、印字の一部に白抜けが
        起きることがある。

      o Lotus Notes R5のプリンター選択画面で、ほかの機種からInfoPrint 5400
        プリンターに変更すると、プリンター・ドライバーのプロパティ画面が表
        示されなくなることがある。

    - 印刷ポートのキュー名の説明をヘルプ画面に追加しました。

    - プリンター・ドライバーのアンインストール時に表示されるエラーメッセ
      ージの誤りを修正しました。

  ■Version 1.02

    - 次の問題を修正しました。

      o 「プリンタ」フォルダーまたは「プリンタとFAX」フォルダーで、プリ
        ンター名（プリンター・アイコンの名前）を初期値（「InfoPrint 5400 
        Model L06」など）から別の名前に変更すると、印刷時に用紙サイズの
        指定が無視され、常に「15x11ｲﾝﾁ帳票(13.2")」を指定したとみなされて
        しまう。

      o InfoPrint 5400プリンター・ドライバーが「通常使うプリンター」(デ
        フォルトのプリンター) でないとき、印刷時に用紙サイズの指定が無視
        され、常に「15x11ｲﾝﾁ帳票(13.2")」を指定したとみなされてしまう。

    - 「プリンターのプロパティ」画面の「環境設定」タブのヘルプ画面で、
      「0.64 cm の左最小余白の意味」の記述に誤りがあったので修正しました。

    - 「プリンターのプロパティ」画面の「環境設定」タブの「余白」の説明を
      よりわかりやすく修正しました。

    - SETUP.EXE に /V パラメーターを指定して、プリンター・ドライバーをア
      ンインストールする際、存在しないプリンター名を /P パラメーターに指
      定したときのエラーメッセージに誤りがあったので修正しました。

  ■Version 1.10

    - 次の問題を修正しました。

      o 「プリンタ」フォルダーまたは「プリンタとFAX」フォルダーで、プリ
        ンター名（プリンター・アイコンの名前）を初期値（「InfoPrint 5400 
        Model L06」など）から別の名前に変更すると、印刷時に印刷の向きの
        指定が無視され、常に「縦」を指定したとみなされてしまう。

      o 古いバージョンのMicrosoft Excelで作成した文書を印刷するときに、
        エラーメッセージが表示されて印刷できないことがある。

    - 「プリンターのプロパティ」画面の「基本設定」タブに「ページ出力制
      御機能」の設定を追加しました。本機能の詳細は、「ページ出力制御機能」
      のマニュアルを参照してください。

  ■Version 1.12

    - 次の問題を修正しました。

      o 印刷設定画面をVGA画面に表示した場合、印刷設定画面がVGA画面をはみ
        出してしまう。

      o 以前のバージョンの画面図を、ヘルプ画面内で使用していた。

      o プリンター・ドライバーをインストールした後で、用紙の初期値が「15
        x11インチ帳票(13.2")」でない場合がある。

  ■Version 1.13

    - 次の問題を修正しました。

      o 「プリンターのプロパティ」画面の「環境設定」タブで、省略時の用紙
        サイズ以外の用紙サイズを選択して、「OK」ボタンを押すとプログラム
        が終了してしまう。

    - 動作確認
      o Windows Vistaで動作することを確認しました。ただし、Windows Vista
        では、インストール・プログラム（SETUP.EXE）は使えません。「プリン
        タの追加ウィザード」を使ってインストールしてください。

  ■Version 2.00

    - ヘルプ画面を更新しました。

    - 動作確認
      o Windows Vistaで動作することを確認しました。

  ■Version 2.03

    - 次の問題を修正しました。
     o コピー部数を指定して印刷しても部単位で印刷をチェックしないとコピー
       部数の指定が有効にならないことがある。

    - 動作確認
      o Windows Server 2008 (x86) で動作することを確認しました。

  ■Version 2.05

    - 動作確認
      o InfoPrint 5400 Model F02、InfoPrint 5400 Model F10を追加しました。

  ■Version 2.09

    - 動作確認
      o Windows Vista (x64)、Windows Server 2008 (x64)、
        Windows 7 (x86, x64) で動作することを確認しました。

  ■Version 2.13

    - 次の問題を修正しました。

      o アプリケーションプログラムで選択した用紙サイズが使用されず、プリン
        ター・ドライバーの省略値（15x11ｲﾝﾁ帳票(13.2")）が選択されることがあ
        る。

  ■Version 2.19

    - 次の問題を修正しました。

      o Windows プリントスプーラー (Print Spooler) サービスが正常に動作
        しなくなることがある。そのため、「デバイスとプリンター」ウィンド
        ウや「プリンタとFAX」ウィンドウなどにプリンターアイコンが表示さ
        れなくなることがある。

  ■Version 2.20

    - 社名変更に伴い、著作権表示などを修正しました。

  ■Version 2.21

    - WPM AFP エミュレーター連携機能を実装しました。

      o WPM AFP エミュレーターの印刷ジョブに含まれている用紙名の情報を、
        InfoPrint 5400プリンター・ドライバーが出力データ (RAWデータ) に
        追加します。
        目的は、InfoPrint 5400プリンター・ドライバーの出力データに含まれ
        ている用紙名情報を、ページ出力制御機能プログラム (PbP) が利用で
        きるようにするためです。
        InfoPrint 5400プリンター・ドライバーが出力データに追加する用紙名
        情報は、印刷結果には影響を与えません。
      o WPM AFP エミュレーター連携機能は、WPM AFP エミュレーターで以下を
        設定しているときに利用できます。
        MAP_FORMS_TO_PRN = YES

    - 次の問題を修正しました。

      o Windows 7 で Microsoft Excel 2010 の文書を印刷すると、罫線が印刷
        されないことがある (P0039)。
      o インストール・プログラム (SETUP.EXE) を相対パスで起動しようとする
        と、インストール・プログラム (SETUP.EXE) が起動しない (P0053)。

  ■Version 2.22

    - WPM AFP エミュレーター 分割ジョブ対応機能を実装しました。

      o WPM AFP エミュレーターが分割処理モード (PBP_SUPPORT = YES) で出力
        したジョブに対して、専用の処理を追加しました。
        WPM AFP エミュレーターの印刷ジョブに含まれている最終分割ジョブの
        情報を、InfoPrint 5400プリンター・ドライバーが再調整してから、
        RAWデータに出力します。

    - 次の問題を修正しました。

      o アプリケーションが PASSTHROUGH で出力したコマンドを正しく処理でき
        ないことがある。

  ■Version 2.30

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      o Windows 8 (x86, x64)、Windows Server 2012 (x64)、
        Windows 8.1 (x86, x64)、Windows Server 2012 R2 (x64)

    - 次の問題を修正しました。

      o Windows Server 2008 64ビット版で、SETUP.EXEを利用してインストール
        を行うとエラーメッセージが表示される (P0143)。

  ■Version 2.40

    - 社名変更に伴い、著作権表示などを修正しました (R0019)。

    - 次の問題を修正しました。

      o プリントサーバーから2台のクライアントPCにポイントアンドプリント
        (Point & Print) で5400ドライバーをインストールすると、Windows の
        プリントスプーラーサービスが停止する (P0286)。
      o コマンドプロンプトでパラメーターを指定して SETUP.EXE を実行する
        と、インストーラー画面が表示されてしまう (P0287)。
      o SETUP.EXE の「/P」パラメーターに指定した文字列が、「プリンタと
        FAX」または「デバイスとプリンター」画面のプリンターアイコン名に
        正しく反映されないことがある (P0294)。

  ■Version 2.41

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      o Windows 10 (x86, x64)

    - 次の問題を修正しました。

      o デバイスフォントを含むデータの印刷を行うと改行幅が狭くなることが
        ある (P0289)。
      o SETUP.EXE の「/M」パラメーターに指定した文字列が、「プリントサー
        バーのプロパティ」画面のドライバー名に正しく反映されないことがあ
        る (P0315)。

  ■Version 2.42

    - インストールパッケージのフォルダー構成を変更しました (R0028)。
      Version 2.41 までのバージョンをお使いのお客様は、この Version 2.42
      にアップグレードする必要はございません。

  ■Version 2.43

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      o Windows Server 2016 (x64)

  ■Version 2.44

    - 次の問題を修正しました。

      o 64ビット版 Windows でデバイスフォントがフォントリストに表示され
        ない (P0402)。

  ■Version 2.45

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      o Windows Server 2019 (x64)

    - 次の問題を修正しました。

      o 「環境設定」タブの「用紙サイズ」で余白の設定を変更する際、
        「余白に誤りがあります。自動修正しますか?」
        のメッセージが繰り返し表示されることがある (P0413)。

  ■Version 2.45a

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      o Windows 11 (x64)
      o Windows Server 2022 (x64)

  ■Version 2.47

    - 次の問題を修正しました。

      o setup.exe を使用してインストールした場合、正しいプリントプロセッサ
        「winprint」が選択されない場合がある (P0429)。
      o 印刷するアプリケーションによっては、用紙サイズ設定が有効にならない場合
        がある (P0431)。
      o PbP連携使用時にTotalFlow ER AFP Emulator for Print
        から「用紙名」パラメータを正しく受け取れない場合がある (P0432)。

    - 次の機能を追加しました。

      o 印刷完了後にプリンターの設定を初期化するかどうかを選択できる機能。
      
    - ヘルプ画面を更新しました。
       
    - 以下のソフトウェア環境をサポート対象外にしました。
    
      o Windows 8.1
	  o Windows Server 2012 R2

    - 以下のソフトウェア環境に対応しました。
      
      o Windows Server 2025


━━━━
5.  商標
━━━━

Ricoh、Ricoh ロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標で
す。
InfoPrint は、株式会社リコーの米国およびその他の国における登録商標です。

次の用語は、以下に示す他社の商標または登録商標です。

IBM         International Business Machines Corporation
TrueType    Apple Computer, Inc.
Microsoft   Microsoft Corp.
Windows     Microsoft Corp.
一太郎      株式会社ジャストシステム
